

1.1




1.2




速率是从1-54。

1.3




RSSI范围从-69----(-44)


SNR:




2.1



2.2




最普遍的类型:




2.3Control:




最普遍的类型：




2.4management:



最普遍的类型：



2.5




Frame Control(2字节)


Duration(2字节)

Receiver address(6字节)

Frame check sequence(4字节)


2.6

Retry == 0 

Retry == 1

353/1430 = 24.69%;

2.7

发送到ap的帧有：

设置了电源管理位的有：

16/822 = 2%；